团体标准

T/XXXXX XXX—XXXX

|  |
| --- |
|  |

政和白茶 焖煮茶器

Zhenghe white tea—teapot for stewing and boiling

|  |  |
| --- | --- |
| -  -  发布 | -  -  实施 |

海峡两岸茶业交流协会  发布

|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 81.040.30 |
| CCS | Y 22 |

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由政和茶业发展中心提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

政和白茶 焖煮茶器

1. 范围

本文件规定了政和白茶焖煮茶器的总体要求、使用性能、产品要求、焖泡与煮茶方法。

本文件适用于指导政和白茶焖煮茶器的选用。

1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.1 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB 4806.5 食品安全国家标准 玻璃制品

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB 4806.11 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB/T 22089 电水壶性能要求及试验方法

GB/T 40355 不锈钢真空保温容器

1. 术语和定义

GB/T 40355界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

政和白茶 焖壶 zhenghe white tea-stewing teapot

符合特定规格，适用于焖泡政和白茶的内置可拆卸茶篮的带提手不锈钢或玻璃内胆真空保温容器，以下简称“焖壶”。

政和白茶 煮茶器 zhenghe white tea-teapot

符合特定规格，玻璃或陶瓷壶体，适用于煮制政和白茶的分离式煮茶器，以下简称“煮茶器”。

1. 总体要求

产品表面应清洁，无明显划痕。手可接触部位应无毛刺

焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺。

镀层不应露底、起皮、生锈。

印刷文字和图案应清晰完整。

有出水口的口塞，其出水部位应指示明显，不易擦消。

产品整体稳定，部件安装牢固，动作灵活、功能正常。

活动部件（如茶漏、可旋转的底圈等）应平滑灵活，螺纹不滑牙，确保运作正常。

内置茶篮应易放入和取出。

1. 使用性能
   1. 焖壶
      1. 规格尺寸
         1. 容量

产品容量为1 L，茶篮容量为400 cm3，容量允许误差应为公称容量的±5%。

* + - 1. 口径

产品口径10 mm，口径与身径之比大于2/3。

* + 1. 保温效能

保温效能应符合GB/T 40355—2021中Ⅱ级保温效能要求，不低于表3所示数据，且公称容量0.4 L以下（含0.4L）的保温时间为4 h，其余保温时间为6 h。

1. 保温效能

|  |  |
| --- | --- |
| 公称容积/L | 保温效能水平/℃ |
| ＜0.3 | ≥56 |
| ≤0.3～0.4 | ≥62 |
| ≤0.4～0.6 | ≥66 |
| ≤0.6～0.9 | ≥70 |
| ≤0.9～1.2 | ≥73 |
| ≤1.2～1.5 | ≥76 |
| ≤1.5～2.0 | ≥79 |
| ≥2.0 | ≥80 |

* 1. 煮茶器
     1. 规格尺寸
        1. 容量

产品容量为1 L，茶篮容量为400 cm3，容量允许误差应为公称容量的±5%。

* + - 1. 口径

产品口径10 mm，口径与身径之比大于2/3。

* + - 1. 产品功能

具有不同工作状态的提示功能，包括但不限于自动煮白茶、手动煮白茶、保温、关闭等状态；其中，煮白茶功能要求如下：

1. 温度控制装置切断电源时的水温应不低于98℃；
2. 具备定时和计时功能；
3. 具备声、光等信息提示功能。
4. 产品要求

焖壶应符合GB/T 40355要求。

煮茶器应符合GB/T 22089要求。

产品安全应符合GB 4806.1、GB 4806.4、GB 4806.5、GB 4806.7、GB 4806.9、GB 4806.10、GB 4806.11、GB 17762要求。

1. 焖泡与煮茶方法

政和白茶焖泡与煮茶方法见附录A。

2. （资料性）  
   政和白茶焖泡与煮茶方法
   1. 焖泡方法

焖泡流程：择水→选茶→备具→温器→投茶→焖泡。

政和白茶焖泡方法如下：

1. 选择适宜水质的饮用水；
2. 选取待泡的政和白茶品种；
3. 准备焖壶；
4. 取政和白茶5 g；
5. 将茶叶放入焖壶茶篮中用沸水醒茶（洗茶）10秒钟倒出；
6. 注入1000 ml的97℃（±3℃）沸水焖泡2～3 h。
   1. 煮茶方法

政和白茶煮茶流程：择水→选茶→备具→赏茶→温器→投茶→煮茶。

政和白茶煮茶方法如下：

1. 选择适宜水质的饮用水；
2. 选取待泡的政和白茶品种；
3. 准备煮茶器；
4. 取政和白茶5 g置于茶荷，奉至饮者面前，欣赏待泡茶叶的形状、颜色，干闻香气；
5. 将500 ml的a)中选取的饮用水注入煮茶壶之中烧沸或注入97℃（±3℃）沸水；
6. 将5g白茶投入茶篮；
7. 煮3～5 min关火。

