T/SDAS 542—2022《阿井制胶用水取水规程》团体标准第1号修改单

根据标准实际使用情况，为规范制胶工艺中生产用水的检验检测工作，依据《山东标准化协会团体标准管理办法》，通过专家审查，确定对T/SDAS 542—2022《阿井制胶用水取水规程》团体标准进行第1次修订并予以公布。具体修订内容如下：

1、将第2章规范性引用文件中GB 5749-2006改为GB 5749-2022;GB 8538改为GB 8538-2022

2、将附录A删除，具体水质指标要求在正文8.1中进行描述，具体修改为：

“8.1　原水为地下水，水质质量标准应符合GB/T 14848中Ⅲ类地下水水质要求，原水使用前应进行处理和加工，处理后的水应符合GB 5749-2022中表1~3的要求。”

3、原附录A中水质指标“锶”保留，具体要求增加在原本第8章，增加8.2：

“8.2　原水为富含“锶”的地下水，锶含量不低于0.5mg/L。”

4.原文第9章“水质检测”增加条9.2，具体描述为：

“9.2　原水中锶含量应依据GB 8538-2022中24规定的方法检测，其他水质指标应按照GB/T 14848中规定的方法检测。”