|  |  |
| --- | --- |
| ICS  | 13.020.60 |
| CCS  |

|  |
| --- |
| D:\000000部门项目\09标准化插件开发\程序源代码\StandardEditor_ShanDongKeXieYuan\团标首页面字母T.pngD:\000000部门项目\09标准化插件开发\程序源代码\StandardEditor_ShanDongKeXieYuan\团标首页面字母T后面的反斜杠.png CASMES |

Z 04 |

     团体标准

T/CASMES XXXX—2025

可持续性产品评价要求 KK模组

Requirements for evaluation of sustainable products linear guide pair

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

[前言 II](#_Toc193804505)

[1 范围 1](#_Toc193804506)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc193804507)

[3 术语和定义 1](#_Toc193804508)

[4 评价原则 2](#_Toc193804509)

[5 评价体系 2](#_Toc193804510)

[6 评价要求 2](#_Toc193804511)

[7 评价方法 5](#_Toc193804512)

[附录A（资料性） 可持续性产品评价指标证明材料 6](#_Toc193804513)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由丽水市杰祥科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：丽水市杰祥科技有限公司。

本文件主要起草人：

可持续性产品评价要求 KK模组

* 1. 范围

本文件规定了KK模组可持续产品评价的术语和定义、评价原则、评价体系、评价要求和评价方法相关内容。

本文件适用于KK模组可持续产品评价。

* 1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16716.1 包装与环境 第1部分：通则

GB/T 18455 包装回收标志

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

ISO 14067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南（Greenhouse gases—Carbon footprint of products—Requirements and guidelines for quantification）

ISO 14068-1 气候变化管理向净零的过渡 第1部分：碳中和（Climate change management—Transition to net zero—Part 1：Carbon neutrality）

ASTMD 6866 使用放射性碳分析法测定固体、液体和气体样品中生物基含量的标准试验方法（Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis）

PAS 2050 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范（Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services）

* 1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

可持续性 sustainability

在既满足当代人环境、社会和经济方面的需要，又不危及后代人满足其需要的能力的情况下的系统状态。

1. 环境、社会和经济三方面互相作用，互相依存，通常被称为可持续性的三个维度。
2. 可持续性是可持续发展的目标。

[来源:GB/T 33719-2017，3.1]

可持续性产品sustainable products

以满足可持续性(3.1)为目的设计和生产的产品。

可再生利用率 recyclability rate

新产品中能够被再使用部分与再生利用部分的质量之和（不包括能量回收部分）占新产品质量的百分比。

可回收利用率 recoverability rate

新产品中能够被回收利用部分（包括再使用部分、再生利用部分和能量回收部分）的质量之和占新产品质量的百分比。

* 1. 评价原则
		1. 客观性

评价过程应客观真实，确保评价的公正性和准确性。被评价方必须提供准确、完整的数据和信息，不得有虚假或误导性内容，以便全面、真实地反映KK模组产品的可持续性情况。同时，评价方也应秉持客观态度，如实记录和分析数据，避免主观臆断和偏见对评价结果的影响。

* + 1. 公正性

评价主体应承担相应的责任和义务，确保评价活动的公正性。评价过程应以无偏见的方式实施，避免任何可能影响评价结果公正性的因素。评价主体应独立于被评价方，不受与评价结果有利益关系的任何组织或个人的影响。

* + 1. 科学性

评价指标应全面、系统地涵盖能表征KK模组产品可持续性的主要因素，包括环境影响、资源利用、经济效益和社会效益等方面。评价结果的得出应建立在科学的数据分析基础上，采用先进的评价方法和模型进行计算和预测。评价过程中应注重数据的准确性和可比性，确保评价结果的科学性和可信度。

* + 1. 可操作性

相关评价指标和信息应便于采集或获得，确保评价方法的切实可行。评价主体应根据实际情况制定合理的评价指标体系和采集方案，明确数据采集的渠道、方法和周期。

* 1. 评价体系

KK模组可持续性产品评价体系包括基本要求与评价指标要求两部分。基本要求为产品参与评价的基本条件，不参与评级。评价指标要求包括原材料、生产工艺、包装、产品可回收利用及其他五个方面的可持续性评价。

评价指标要求分为必选要求和可选要求，必选要求为产品或企业应达到的基础性要求，必选要求不达标不应评价为可持续性产品，可选要求为希望产品或企业努力达到的提高性要求，具有先进性。

* 1. 评价要求
		1. 基本要求

近三年，企业及原材料供应商应无环境、安全重大及以上事故。

企业应无不良信誉记录。

企业应将可持续发展理念纳入发展战略规划，明确管理目标、计划和措施。

产品质量应符合标注的执行标准及对应的强制性国家标准要求。

* + 1. 评价指标要求
			1. 原材料
				1. 必选要求

KK模组可持续性产品的原材料应满足以下要求。

1. KK模组产品使用的原材料应符合标注的执行标准及相应的强制性国家标准要求。
2. KK模组产品应至少使用表1中所列5种原材料中的1种，使用量占比统计方式按以下任一方式进行：
	1. 满足表1要求的天然含量≥10%；
	2. 满足表1要求的有机成分≥2%。
3. 原材料要求

| 序号 | 材料类别 | 指标要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然材料 | 天然辅材 | 天然含量≥10% | 提供检测报告或相关认证证书 |
| 至少满足一种 | 有机成分≥2% | 提供检测报告或相关认证证书 |
| 获得国际国内权威的生态品认证 | 提供检测报告或相关认证证书 |
| 采购自中国可持续发展项目或国家产业联盟品牌 | 提供检测报告或相关认证证书 |
| 矿石 | 至少满足一种 | 含量≥10%或有机成分≥2% | 提供检测报告或相关认证证书 |
| 2 | 回收/再生材料 | 含量≥2% | 提供检测报告或相关认证证书 |
| 3 | 生物基材料 | 至少满足一种 | 生物碳含量≥2% | ASTMD 6866 |
| 生物质平衡材料含量≥3% | 提供检测报告或相关认证证书 |
| 4 | 可生物降解材料 | 绝对生物降解率≥10% | 提供检测报告 |
| 5 | 碳中和材料 | 对材料开展碳中和评价，碳足迹量≤0.1 kgCO2eq.，材料本身的碳足迹应持续改进 | ISO 14067、ISO 14068-1、PAS 2050或相关标准 |

* + - * 1. 可选要求

KK模组可持续性产品的原材料宜满足以下要求：

1. 不使用列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的所有持久性有机污染物；
2. KK模组产品使用的原材料购自获评省级或国家级“绿色工厂”的企业。
	* + 1. 生产工艺
				1. 必选要求

KK模组可持续性产品的生产工艺应满足以下要求：

1. 不使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》等文件中已明令禁止的加工设备、热处理炉、表面处理装置等设备设施；
2. 采用效率高、能耗低、碳排放低、水耗低、物耗低的生产设备及生产工艺。
	* + - 1. 可选要求

KK模组可持续性产品的生产工艺宜满足以下要求：

1. 材料加工与组装的单位产品综合能耗和资源利用率需达到或优于行业内清洁生产的相关标准，例如，金属加工部分应参照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》中关于节能减排的要求，确保单位产品能耗和废弃物排放量处于较低水平；塑料及复合材料部分则需满足《塑料制品行业绿色工厂评价要求》，确保材料生产过程中的能耗和取水量达到规定的节能标准；
2. 加加工过程应采用高效、节能的生产技术和设备，如采用精密机械加工技术减少材料浪费，利用自动化和智能化生产线提高生产效率，减少能源消耗和碳排放。对于需要表面处理的部件，应优先采用环保型表面处理技术，如粉末喷涂、无铬电镀等低污染或无污染工艺；
3. 组装工艺应注重模块化设计和快速连接技术的应用，以减少组装过程中的能耗和废弃物产生。同时，鼓励使用可回收或生物降解的包装材料，降低包装废弃物对环境的影响；
4. 电子元件及控制系统的生产应遵循《电子信息产品污染控制管理办法》，确保使用的材料符合环保要求，且在生产过程中采取必要的措施减少有害物质的使用和排放
5. 对于涉及润滑、冷却等辅助工艺，应选用环保型润滑剂、冷却液等，减少对环境的污染。同时，建立循环使用系统，提高资源利用率；
6. 建立全面的能耗、物耗以及废弃物排放的统计监测体系，包括但不限于能源消耗、水资源使用、废弃物产生及处置等方面的数据收集与分析。通过定期评估生产过程中的环境绩效，识别改进机会，制定并实施节能减排措施，持续推动生产工艺的绿色化、可持续化发展；
7. 鼓励采用生命周期评估（LCA）方法，全面评估KK模组产品从原材料获取、生产加工、使用到废弃处理整个生命周期的环境影响，以此为基础不断优化生产工艺，提升产品的整体可持续性水平。
	* + 1. 包装
				1. 必选要求

KK模组可持续性产品的包装应满足以下要求：

1. 包装材料的选取，应注意包装废弃物对环境的影响，包装材料中铅、镉、汞和六价铬的总含量应满足GB/T 16716.1的相关要求；
2. 包装材料的选取，应本着节约、节俭的原则，使用常用的、经济的包装材料，部分常用包装材料见GB/T 31268的相关要求；
3. 在满足正常的包装功能需求前提下，包装尺寸应与内装KK模组产品的质量和规格相适应，应简化结构，减少包装层数（最多2层）、包装空隙率和包装体积，减少包装材料的用量。
	* + - 1. 可选要求

KK模组可持续性产品的包装宜满足以下要求：

1. 用于KK模组产品最终包装的塑料材料和纸质材料使用的回收材料占比不低于50%，或用于KK模组产品最终包装的塑料材料和纸质材料的可再生利用率不低于60%；
2. 包装材料选用单一材质，或易于拆解或分离的两种及两种以上材料，按GB/T 18455标注回收标志；
3. 包装材料采用环保印刷材料，减少印刷过程中油墨、溶剂等有害物质的排放；
4. 纸质包装材料获得国际国内权威的森林认证。
	* + 1. 产品可回收利用
				1. 必选要求

企业应关注KK模组产品全生命周期内废弃物的资源再利用情况，建立产品可回收管理体系。

* + - * 1. 可选要求

产品可回收利用宜满足以下要求：

1. 企业按照GB/T 20862的要求计算产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善；
2. 企业建立回收渠道，选择合适的回收处理方式，将产品进行再利用或材料回收；
3. 产品可再生利用率不小于50%，按公式（1）计算。

 $R\_{cyc}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}m\_{cyci}}{m\_{v}}×100\%$ （）

式中：

Rcyc ——产品或材料可再生利用率；

mcyci ——第i种预期能够被再使用部分与再生利用部分的质量，单位为千克（kg）；

mv ——产品或材料总质量，单位为千克（kg）；

n ——预期能够被再使用部分与再生利用部分的类别总数。

* + - 1. 其他
				1. 必选要求

KK模组可持续性产品应满足的其他要求：

1. 企业应从物料环保、污染预防、清洁生产、节能减排等方面对供应商进行选择和管理，构建绿色供应链；
2. 企业定期为员工提供可持续发展相关教育和培训。
	* + - 1. 可选要求

KK模组可持续性产品宜满足的其他要求：

1. 企业及原材料生产供应商建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，分别应满足GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001的要求；
2. 按照相关国家标准、行业标准或政府采信的团体标准，对KK模组产品开展绿色产品评价；
3. 按照相关国际标准、国家标准、行业标准或政府采信的团体标准，对产品的碳足迹进行核算或核查，利用核算或核查结果对产品的碳足迹进行改善；
4. 企业提供环境、社会和治理（ESG）方面的报告。
	1. 评价方法

实施评价方可通过查验报告文件、实地调查等形式收集评价证明材料。KK模组可持续性产品评价指标证明材料见附录A。

KK模组可持续性产品评价等级按表2的规定划分。产品符合对应等级的要求可评价为符合本文件的X星级可持续性产品。

1. KK模组可持续性产品评价等级划分表

| 序号 | 项目符合情况 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 必选要求全部满足 | ★（一星级） |
| 2 | 必选要求全部满足，且所有可选要求三分之一或以上满足 | ★★（二星级） |
| 3 | 必选要求全部满足，且所有可选要求三分之二或以上满足 | ★★★（三星级） |
| 1. 统计可选要求满足情况时，对于被评价产品不涉及的可选要求项目，统计可选要求数量时应扣除。
 |

1.
2. （资料性）
可持续性产品评价指标证明材料
	1. 基本要求证明材料

基本要求证明材料见表A.1。

* 1. 基本要求证明材料

| 基本要求 | 是否符合 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- |
| 近三年，企业及原材料供应商应无环境、安全重大及以上事故 |  | 无环境、安全重大及以上事故的声明；通过环境管理部门及应急管理部门官方渠道查询核实 |
| 企业应无不良信誉记录 |  | 国家公共信用信息中心等查询结果 |
| 企业应将可持续发展理念纳入发展战略规划，明确管理目标、计划和措施 |  | 可持续发展建设规划方案 |
| 产品质量应符合标注的执行标准及对应的强制性国家标准要求 |  | 产品质量信息及标准符合情况 |

* 1. 评价指标要求证明材料

评价指标要求证明材料见表A.2。

* 1. 评价指标要求证明材料

| 1. 要求
2. 类型

指标要求 | 要求类型 | 评价要求 | 是否符合 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 必选 | KK模组产品使用的原材料应符合标注的执行标准及相应的强制性国家标准要求 |  | 产品质量信息及标准符合情况，提供该款产品的型式检验报告 |
| KK模组产品应至少使用表1中所列5种原材料中的1种 |  | 原材料的使用清单；原材料采购清单；相关材料的检验报告；相关材料认证证明材料 |
| 可选 | 不使用列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的所有持久性有机污染物 |  | 原材料符合性的自我声明或检测报告 |
| KK模组产品使用的原材料购自获评省级或国家级“绿色工厂”的企业 |  | 原材料的使用清单；原材料采购清单；供应商标准符合性证明材料 |
| 生产工艺 | 必选 | 不使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》等文件中已明令禁止使用的设备设施 |  | 设施设备采购清单 |
| 采用效率高、能耗低、碳排放低、水耗低、物耗低的生产设备及生产工艺 |  | 采用的先进工艺技术说明及相关证明材料 |
| 可选 | 生产工艺采用数字化、智能化、绿色化技术 |  | 工艺技术信息说明 |
| 整合采用无氟防水、水性涂层等清洁化工艺 |  | 工艺技术信息说明及相关证明材料，如无氟测试报告、水性涂层VOC测试报告等 |
| 贴合使用水性胶、水性处理剂等清洁化工艺 |  | 贴合工艺技术信息说明 |
| 建立能耗、物耗以及废弃物排放统计监测体系，根据监测结果进行改善 |  | 能源的使用情况说明；原材料的使用情况说明；废弃物的监测数据；改善情况的证明材料等 |
| 包装 | 必选 | 包装材料的选取，应注意包装废弃物对环境的影响，包装材料中铅、镉、汞和六价铬的总含量应满足GB/T 16716.1的相关要求 |  | 产品包装信息；包装材料化学限量物质检测报告等证明材料 |

表A.2（续）评价指标要求证明材料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 要求
2. 类型

指标要求 | 要求类型 | 评价要求 | 是否符合 | 证明材料索引 |
| 包装 | 必选 | 包装材料的选取，应注意包装废弃物对环境的影响，包装材料中铅、镉、汞和六价铬的总含量应满足GB/T 16716.1的相关要求 |  | 产品包装信息；包装材料化学限量物质检测报告等证明材料 |
| 包装材料的选取，应本着节约、节俭的原则，使用常用的、经济的包装材料 |  | 产品包装信息 |
| 在满足正常的包装功能需求前提下，包装尺寸应与内装KK模组产品的质量和规格相适应，应简化结构，减少包装层数（最多2层）、包装空隙率和包装体积，减少包装材料的用量 |  | 产品包装信息；包装尺寸设计的说明 |
| 可选 | 用于KK模组产品最终包装的塑料材料和纸质材料使用的回收材料占比不低于50%，或用于KK模组产品最终包装的塑料材料和纸质材料的可再生利用率不低于60% |  | 产品包装信息；包装材料（塑料、纸质）回收材料占比证明材料；包装材料（塑料、纸质）可再生利用率的数据 |
| 包装材料选用单一材质，或易于拆解或分离的两种及两种以上材料，按GB/T 18455标注回收标志 |  | 产品包装信息；标准符合性证明材料 |
| 包装材料采用环保印刷材料，减少印刷过程中油墨、溶剂等有害物质的排放 |  | 产品包装信息；包装材料环保印刷材料使用清单及印刷过程有害物质排放监测数据等证明材料 |
| 纸质包装材料获得国际国内权威的森林认证 |  | 产品包装信息；认证证书等证明材料 |
| 产品可回收利用 | 必选 | 企业关注KK模组产品全生命周期内废弃物的资源再利用情况，建立产品可回收管理体系 |  | 可回收管理体系文件等证明材料 |
| 可选 | 企业按照GB/T 20862的要求计算产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善 |  | 可回收利用率计算；基于可回收利用率计算结果的产品改进方案 |
| 产品可再生利用率不小于50% |  | 可再生利用率的计算 |
| 企业建立回收渠道，选择合适的回收处理方式，将产品进行再利用或材料回收 |  | 回收处理的管理文件及相关证明材料 |
| 其他 | 必选 | 企业应从物料环保、污染预防、清洁生产、节能减排等方面对供应商进行选择和管理，构建绿色供应链 |  | 供应商管理文件、过程文件及记录；供应商名录 |
| 企业定期为员工提供可持续发展相关教育和培训 |  | 相关教育和培训资料 |
| 可选 | 企业及原材料生产供应商建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，分别应满足GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001的要求 |  | 管理体系相关文件 |
| 按照相关国家标准、行业标准或政府采信的团体标准，对KK模组产品开展绿色产品评价 |  | 绿色产品证书 |
| 按照相关国际标准、国家标准、行业标准或政府采信的团体标准，对产品的碳足迹进行核算或核查，利用核算或核查结果对产品的碳足迹进行改善 |  | 碳足迹核算或核查报告；碳足迹改善情况说明 |
| 企业提供环境、社会和治理（ESG）方面的报告 |  | ESG报告 |

